int LED = 12;

void setup(){

pinMode(LED,OUTPUT);

}

void loop(){

digitalWrite(LED,HIGH);

delay(500);

digitalWrite(LED,LOW);

delay(1500);

}