int fs=A5;

int led =8;

void setup(){

Serial.begin(9600);

pinMode(fs,INPUT);

pinMode(led,OUTPUT);

}

void loop(){

int sensorreading = digitalRead(fs);

Serial.println(sensorreading);

if (sensorreading==1){

digitalWrite(led,LOW);

}

else {

digitalWrite(led,HIGH);

}

delay(1);

}