#define tilt 8

int led =2;

void setup() {

pinMode(tilt,INPUT);

pinMode(led,OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int out=digitalRead(8);

Serial.println(out);

delay(100);

if(out==HIGH){digitalWrite(led,HIGH);}

else {digitalWrite(led,LOW);}

}